271.1.2012 Starcza, dnia 15.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy.

**Zapytanie:**

 1. Przedmiar robót elektrycznych poz.5 - modernizacja rozdzielni
Proszę o sprecyzowanie przewidzianego zakresu robót podlegających modernizacji - czy obejmuje wymianę jakiś elementów, jaki jest przewidywany zakres robót modernizacyjnych (czy dostosowanie do nowej
instalacji czy dostosowanie do aktualnych wymogów).

**Odpowiedź:**

Modernizacja rozdzielnic kuchni i komputerowej (istniejące rozdzielnie ) polega na zamontowaniu wyłączników FR – 40 (2sztuki) oraz zamontowaniu wyłączników różnicowo – prądowych (2 sztuki).

**Zapytanie:**
 2. Proszę o podanie wymiarów żaluzji do zamontowania w oknach oraz
określenie typu wentylatora - o ile wchodzi w zakres przetargu
**Odpowiedź:**

Zamiast kratek wentylacyjnych w oknach należy zastosować w ścianach aparaty nawiewno – wywiewne typu ZLA Ø 150 (2 sztuki).

**Zapytanie:**

3. Przedmiar kotłownia poz. 45 proszę o udostępnienie zestawienia
 materiałów instalacji AKPiA.

**Odpowiedź:**

Do wyceny przyjąć następujące elementy:

- Kabel YLYżo 3x1,5mm2 - 10m

- YDYżo 3x2,5mm2 - 40m

- YKSY 4x0,75 - 65mb

- YDY 2x2,5mm2 - 30m

- YTKSY 3x0,8mm2 30mb

- YDY 4x1mm2 - 10mb

- korytko kablowe stalowe 5m

- korytko kablowe PCV - 15mb

**Zapytanie:**
4. Przedmiar kotłownia poz. 67 proszę o podanie długości komina, ścianki
 komina - jednopłaszczowy, dwupłaszczowy z ociepleniem, elementów
 składowych instalacji spalinowej - kolana, wyczystki, odprowadzenie
 skropli itp.

**Odpowiedź:**

Wkład kominowy Ø 200 z kształtek z blachy kwasoodpornej o długości 10m (zgodnie z dokumentacją projektową) i odprowadzeniem skroplin.

**Zapytanie:**
5. Czy w zakresie zadania są parapety wewnętrzne - jeżeli tak, to proszę

 o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Parapety wewnętrzne wchodzą w zakres przedsięwzięcia.

Zestawienie parapetów wewnętrznych do wymiany

1. 0,85 m - 5szt
2. 2,60m - 55szt
3. 1,95m - 14szt
4. 2,1m - 5szt
5. 2,35m - 5szt
6. 2,80m - 11szt
7. 0,5m - 2szt
8. 2,60m  - 17szt
9. 5,8m - 1szt

Do wyceny przyjąć parapety wewnętrzne z PCV komorowego w kolorze białym i szerokości 30 cm.

Wyszczególnienie robót:

1. Wykucie gniazd i demontaż starych parapetów.
2. Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych.
3. Reperacja tynków.