271.1.2012 Starcza, dnia 23.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy.

**Zapytanie:**

1. Czy do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosować płyty styropianowe FS 15 o gęstości 15kg/m3, czy płyty styropianowe FS 20 o gęstości 20kg/m3?

**Odpowiedź:**

 Do wyceny należy przyjąć styropian zgodnie z projektem budowlanym.

**Zapytanie:**

1. W specyfikacji technicznej w rozdziale 2.2 jest mowa o styropianie wodoodpornym.

 Gdzie należy zastosować styropian wodoodporny?

**Odpowiedź:**

 Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.