Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 30102-2012 z dnia 2012-02-01 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30102&rok=2012-02-01) Ogłoszenie o zamówieniu - Starcza
Zakres w/w przedsięwzięcia obejmuje: Zakres w/w przedsięwzięcia obejmuje: a) termomodernizację budynku b) przebudowę kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazu c) modernizację instalacji centralnego ogrzewania d) przebudowę...
Termin składania ofert: 2012-02-20

**Starcza: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy**
**Numer ogłoszenia: 88750 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 30102 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, woj. śląskie, tel. 034 3140334, faks 034 3140334.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres w/w przedsięwzięcia obejmuje: a) termomodernizację budynku b) przebudowę kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazu c) modernizację instalacji centralnego ogrzewania d) przebudowę instalacji c.w.u. i instalację kolektorów słonecznych e) remont i modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku Ad.a. W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się wykonanie: - docieplenia ścian zewnętrznych - przyjęto metodę lekko mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw: - płyt styropianowych przyklejonych masą klejącą stanowiącą izolację termiczną - gr. 10 cm - siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu - zewnętrznej warstwy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód - docieplenia stropodachu obejmującego: - gruntowanie masą asfaltową podłoża - mocowanie płyt do podłoża za pomocą klejów - wykonanie wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltów modyfikowanych - docieplenia stropu poddasza budynku szatni obejmującego: - dokładne oczyszczenie powierzchni stropu z kurzu i innych zanieczyszczeń, - ułożenie luzem płyt z wełny mineralnej - przebudowy kominów - wymiany stolarki okiennej - izolacji ścian piwnic w obrębie kotłowni Ad.b. W ramach przebudowy kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazu przewiduje się wykonanie: - robót demontażowych dwóch kotłów węglowych - kotłowni gazowej z kotłem grzewczym atmosferycznym o mocy 140-175 kW. - rurociągów wraz z ich ochroną antykorozyjną i izolacją - przewodów kominowych i wentylacyjnych - instalacji wodno - kanalizacyjnej - wewnętrznej instalacji gazu - instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni Ad.c. W ramach modernizacji centralnego ogrzewania przewiduje się: - wykonanie demontażu starej instalacji c.o. - wykonanie rurociągów z wykonaniem ich ochrony antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej - zainstalowanie aparatury grzejnej wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną Ad. d. W ramach przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kolektorów słonecznych przewiduje się: - wykonanie instalacji c.w.u - roboty instalacyjne w obrębie kotłowni polegające na instalacji podgrzewacza pojemnościowego oraz całej armatury - instalację pięciu sztuk kolektorów słonecznych o powierzchni 2,1m2 każdy. Ad. e. W ramach remontu i modernizacji instalacji elektrycznej przewiduje się: - instalowanie obwodów gniazd 230V (przewody i gniazda wtykowe), - instalowanie przewodów zasilających, opraw oświetleniowych oraz łączników, - instalowanie dodatkowych instalacji: - układanie kabli sygnałowych instalacji TV wraz z montażem zasilacza i gniazd telewizyjnych w salach - montaż rozdzielni wizji - montaż domofonu wraz z instalacją - montaż kabli skrętki komputerowej wraz z montażem switcha komputerowego i gniazd komputerowych - montaż rozdzielni elektrycznych - wymianę instalacji odgromowej.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.26.12.15-4, 45.31.12.00-7.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy współfinansowany w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21.03.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 19.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 4.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy ROMEX, Zrębice Pierwsze, ul. Żarecka 36, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1062789,60 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 941566,45
* **Oferta z najniższą ceną:** 941566,45 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 1135274,48
* **Waluta:** PLN.