Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 152900-2014 z dnia 2014-05-07 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=152900&rok=2014-05-07) Ogłoszenie o zamówieniu - Starcza
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 706007S ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka. Planowany remont obejmuje wykonanie jezdni z dostosowaniem do ruchu kołowego...
Termin składania ofert: 2014-05-22

**Starcza: Remont drogi gminnej nr 706007S ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka**
**Numer ogłoszenia: 197208 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 152900 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, woj. śląskie, tel. 034 3140334, faks 034 3140334.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont drogi gminnej nr 706007S ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 706007S ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka. Planowany remont obejmuje wykonanie jezdni z dostosowaniem do ruchu kołowego o parametrach KR - 2, remont istniejących przepustów rurowych poprzez wymianę rur i wykonania wylotów (ścianki czołowe) przepustów. Udrożnienie rowów i wykonanie nowych. a) Jezdnia Podbudowa dwuwarstwowa grubości 28 cm zagęszczana warstwami (8+ 20cm) z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie. Warstwa odsączająca z piasku grubości 30 cm. Na całej długości (370m) projektowanego remontu zaprojektowano nawierzchnię dwuwarstwową z betonu asfaltowego grysowego. Warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu frakcji 0/8 mm, warstwa wiążąca grubości 4 cm frakcji 0/16mm. Powiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową. Szerokość jezdni 5,00 m i poboczy obustronnych 2 x 1,0 m wzmocnionych warstwą kruszywa. Krawędzie jezdni obudowane krawężnikiem drogowym o wymiarach 12 x 25 cm licowane z krawędzią jezdni. Krawężniki ułożone na ławie betonowej o wymiarach 15 x 27 + opór 15 x 10 cm. Jezdnia o spadku jednostronnym 2% i poboczy 6%. b) Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe projektowanymi spadkami poprzecznymi w kierunku pobocza i rowu istniejącego. Istniejące obiekty drogowe: - w hekt. 0+0,18 przepust rurowy Ø 500 pod zjazdem długości 6m zaprojektowano do przedłużenia do 14,60m - w hekt. 0+52,4 przepust Ø 700 zaprojektowano do przebudowy na Ø 800 z obustronnymi ściankami wlotowymi - w hekt. 0+4,40 (odcinek A1 - B) przepust Ø 300 zaprojektowano do przebudowy na Ø 400 - w hekt. 0+92,85 istniejący przepust Ø 2x 500 o długości 6,0m i w hekt. 2+34,5 i istniejący przepust Ø 2x 600 zaprojektowano do przedłużenia do 8,5m. Na odcinku A - A1- A2 zaprojektowano rów strony prawej w hekt. 0+10 do 1+33. Na odcinku A1-B istniejący rów zaprojektowano do udrożnienia z zachowaniem istniejącego spadku. Na odcinku A1 - B od istniejącego przepustu Ø 800 do podwójnego 2 x 500 dno rowu i skarpy przewidziano do umocnienia płytą ażurową o wymiarach 60 x 40 x10 cm na warstwie cementowo - piaskowej o grubości 10cm. Odwodnienie warstwy odsączającej sączkami poprzecznymi do rowów otwartych w odległościach co 10m. Rury przepustowe z rur karbowanych PEHD..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 11.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 308943,08 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 424455,13
* **Oferta z najniższą ceną:** 424455,13 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 495532,15
* **Waluta:** PLN.

 Wójt Gminy Starcza

 Wiesław Szymczyk