  

271.6.2014 Starcza, dnia 19.02.2014r.

Dotyczy: przetargu na zagospodarowanie centrum wsi Łysiec.

**Zapytanie:**

Inwestor nie przewidział całkowitej wymiany gruntu na kanale deszczowym mimo, że w miejscu przebiegu kanału ma być wybudowany nowy chodnik z kostki brukowej. Czy w związku z brakiem wymiany gruntu nie powinna zostać zwiększona grubość podbudowy pod chodnikiem?

**Odpowiedź:**

W celu wzmocnienia podbudowy pod projektowanym chodnikiem wzdłuż ulicy Strażackiej należy przewidzieć w wycenie dodatkową warstwę podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości po zagęszczeniu 10cm i powierzchni 329,18m2.

Pozostałe warstwy podbudowy tj. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (piasku) o grubości 10cm i warstwa cementowo – piaskowa o grubości 3 cm pozostają bez zmian.