Ogłoszenie nr 500060802-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Gmina Starcza: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 599000-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Starcza, Krajowy numer identyfikacyjny 151398178, ul. Gminna   4, 42-261  Starcza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34) 3140334, e-mail sekretariatug@wp.pl, faks (34) 3140334.
Adres strony internetowej (url): www.bip.starcza.akcessnet.net

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1.1. W zakres przebudowy wchodzi: a) wykonanie płyty boiska piłkarskiego o wymiarach 106,00 x 70,00 m b)wykonanie widowni (trybun) na gruncie nasypowym c) montaż piłkochwytów o wysokości 6,0 za liniami bramkowymi d)montaż bramy wjazdowej o szerokości 4,0m w linii piłkochwytów po stronie wschodniej Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie sprzętu do pielęgnacji boiska i wyposażenia dodatkowego. Płyta boiska Płyta boiska o wymiarach 106,00 x 70,00m o nawierzchni z trawy naturalnej. Wymiary pola gry 64,00 x 100,00m. Wybiegi boczne oraz za liniami bramkowymi szerokości 3,00m. Boisko wyposażone w profesjonalne bramki o wymiarach 7,32 x 2,44m z profilu aluminiowego 100 x 120mm. Bramki osadzone w tulejach montażowych zakotwionych w fundamentach betonowych. Siatki do bramek bezwęzłowe z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o splocie min. 3,5mm. Konstrukcja płyty boiska - trawa naturalna (warstwa mieszanki gleby z piaskiem) grubości ok. 5cm - gleba uprawna (warstwa wegetatywna) grubości 15cm z zatopioną siatką przeciw kretom z tworzywa sztucznego o oczku 10 x 10 mm na głębokości ok. 10cm - warstwa drenażowa (podbudowa) z piasku gruboziarnistego grubości 20cm po zagęszczeniu do Is=0,98. W ramach inwestycji projektuje się przebudowę drenażu boiska. Odwodnienie warstwy odsączającej boiska za pomocą rur drenarskich perforowanych karbowanych Ø65mm z filtrem z włókna syntetycznego. Piłkochwyty Za boiskiem zastosowano piłkochwyty wysokości 6,0m i długości: po stronie wschodniej – 54,0m, po stronie zachodniej – 21,0m (dobudowa do piłkochwytu istniejącego przy ogrodzeniu). Konstrukcja piłkochwytów na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo z profilu 80 x 80 x 3mm, osadzonych w tulejach montażowych, zabetonowanych w stopach fundamentowych. Słupy skrajne z zastrzałami. Rozstaw słupów co 6,0m W skład piłkchwytów wchodzą również: siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 10 x 10 cm o wymiarach 54,0 x 6,0m i 21,0 x 6,0m grubość splotu 5 mm w kolorze zielonym, zestaw elementów montażowych , olinowanie. Istniejące wygrodzenie boczne boiska wymaga regulacji (należy ogrodzenie zdemontować i ponownie zamontować na wysokości 1,10m ponad teren. Brama W linii piłkochwytów od strony wschodniej przewidziano montaż bramy szerokości 4,00m i wysokości 2,0m. Brama typowa dwuskrzydłowa panelowa. Słupy stalowe z profilu 80 x 80 x 3 długości 2,7m z kapturkami, osadzone w fundamencie betonowym Widownia Widownia dwurzędowa , wykonana w części nasypowej. Trybuny z krawężników betonowych 20 x 30 cm. Wypełnienie trybun stanowi kostka brukowa grubości 6cm na warstwie wyrównawczej cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (piasku). Obramowanie zewnętrzne trybun obrzeżem 8 x 30cm. Siedziska plastikowe kubełkowe z oparciem, zamontowane na profilach stalowych 80 x 40 x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Całość siedzisk oparta na fundamentach betonowych. Sprzęt do pielęgnacji boiska i wyposażenie dodatkowe - ciągnik – 1 sztuka - kosiarka – 1sztuka - samojezdny wózek deszczujący – 1 sztuka - wertykulator – 1 sztuka - wózek do malowania linii boiska – 1 sztuka - rozsiewacz lejowy – 1 sztuka - zamiatarka – 1 sztuka - przyczepa lekka – 1 sztuka - aerator – 1 sztuka - stojak na rowery – 2 sztuki Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.).

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45112720-8

**Dodatkowe kody CPV:** 16700000-2, 16311100-9, 37451710-4, 34223300-9, 16600000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17/11/2017 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 450000.00 **Waluta** PLN **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  6 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: takNazwa wykonawcy: Ariel Cuglewski ,,ARGO'' Email wykonawcy: arielcuglewski@wp.pl Adres pocztowy: Nierada, ul. Targowa 173 Kod pocztowy: 42-263 Miejscowość: Poczesna Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nieNazwa wykonawcy: Usługi Transportowe ,,JAKTRELS'' Jacek Trela Email wykonawcy: Adres pocztowy: Łysiec, ul. Częstochowska 43 Kod pocztowy: 42-261 Miejscowość: Starcza Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 553500.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 552000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 798133.32 Waluta: PLN **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 Wiesław Szymczyk – Wójt Gminy Starcza