271.1.2012 Starcza, dnia 10.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy.

**Zapytanie:**

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę określić czy drzwi z profili aluminiowych mają być ocieplone oraz co oznaczają kratki w oknach w pozycji nr 3.

**Odpowiedź:**

W wycenie drzwi aluminiowych należy przyjąć do wyceny profile aluminiowe ocieplone.

Kratka w oknie pokazanym w zestawieniu pod numerem 3 jest żaluzją wentylatora . Pole okna należy wykonać jako panel z żaluzją.

Uwaga: dotyczy okien objętych wymianą w ramach zadania inwestycyjnego.

W związku ze zmianą rozporządzenia, które weszło w życie po dacie opracowania dokumentacji nowe okna należy wyceniać razem z nawietrznikami.