271.1.2012 Starcza, dnia 15.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

w Starczy.

**Zapytanie:**

Zapytanie złożone telefonicznie.

Czy należy przewidzieć osłonę na zespół paneli kolektorów słonecznych.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć osłonę zespołu kolektorów słonecznych np. z brezentu o grubości ok 1,5 mm w kolorze jasnym (np. białym) w celu zabezpieczenia kolektorów w okresie dużego natężenia promieni słonecznych.