  

271.23.2012 Starcza, dnia 27.11.2012r.

Dotyczy: przetargu na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza.

**Zapytanie:**

1. Jaki materiał ma zostać użyty do zasypywania wykopów – piasek czy grunt z wykopu?

**Odpowiedź:**

Materiał do zasypywanie wykopów przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

**Zapytanie:**

1. Czy w przypadku konieczności wymiany gruntu należy przewidzieć kruszywo czy piasek?

**Odpowiedź:**

Nie przewidziano wymiany gruntu.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie decyzji odnośnie odtworzenia nawierzchni ulic.

**Odpowiedź:**

Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie zamieszczono na stronie Zamawiającego.

**Zapytanie:**

1. Ze względu na rozbieżność w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane studzienki na kanale sanitarnym betonowe czy żelbetowe?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć studnie z betonu.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie STWiORB dla wszystkich robót przewidzianych w realizacji przedmiotowego zamówienia.

**Odpowiedź:**

W STWiORB zostały przewidziane wszystkie roboty.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o wykreślenie zapisu w SIWZ ,,Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia’’ – na jakiej podstawie Wykonawca robót ma odpowiadać za błędy w dokumentacji projektowej? Pełną odpowiedzialność za projekt ponosi Projektant.

**Odpowiedź:**

Informuję, iż inwestycja ma charakter ryczałtowy. Zamawiający na etapie składania oferty winien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją planowanego zadania. W przedmiotowym przetargu nie przewidziano udzielenia zamówień uzupełniających, dlatego można zapoznać się z dokumentacją projektową również w siedzibie Zamawiającego. Inwestycje należy wycenić, a następnie wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, wiedzą i doświadczeniem oraz obecnie obowiązującymi przepisami.

**Zapytanie:**

1. Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce odwozu i utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów oraz innych materiałów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce odwozu i utylizacji nadmiaru gruntu przy przekazaniu placu budowy.

**Zapytanie:**

1. Czy przewidziane jest frezowanie nawierzchni?

**Odpowiedź:**

W ramach inwestycji przewidziane jest frezowanie nawierzchni.

**Zapytanie:**

1. Czy zbiornik przepompowni ma zostać wykonany z polimerobetonu czy żelbetu?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny zbiornik zgodnie z dokumentacja projektową.

**Zapytanie:**

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami posesji zezwalające na budowę kanalizacji? Jeżeli tak to czy są w nich zawarte jakieś szczegółowe wymogi np. co do odszkodowań itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami posesji zezwalające na realizację inwestycji. Teren po realizacji inwestycji należy przewrócić do stanu pierwotnego.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź:**

Warunki geologiczne są podane w projekcie budowlanym.

**Zapytanie:**

1. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

**Odpowiedź:**

Kwotę na realizację inwestycji Zamawiający poda przed otwarciem ofert.

**Zapytanie:**

1. Jakiego typu i koloru kostkę brukową przewidziano przy zagospodarowaniu terenu przepompowni?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć kostkę brukową zgodnie z przedmiarem robót.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie projektu dotyczącego odtworzenia dróg i budowy nawierzchni z kostki.

**Odpowiedź:**

Obmiary robót odtworzeniowych podane są w przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

**Zapytanie:**

1. Jakiego typu i średnicy rury stalowe należy zastosować przy skrzyżowaniu kanałów z płytkimi rowami melioracyjnymi? Ponadto prosimy o wskazanie tej pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Typ i średnicę rur należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości podsypki piaskowej gdyż w części dokumentacji pojawia się zapis 10 cm a w innej części ,,gr. Nie mniejsza niż 20 cm’’

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć podsypkę piaskową o grubości 10 cm.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę przedmiotowych sieci.

**Odpowiedź:**

Inwestor jest w posiadaniu pozwolenia na budowę nr 361/2012 z dnia 11.04.2012r.

**Zapytanie:**

1. SIWZ mówi o tym, iż ,,Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie dokumentacji załączonej do SIWZ’’ – czy w związku z tym Wykonawca musi sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar? Czy jest możliwa modyfikacja przedmiaru robót w przypadku jeśli Wykonawca uzna, że nie wszystkie roboty zostały uwzględnione?

**Odpowiedź:**

Zamówienie ma charakter ryczałtowy a przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym. Wykonawca we własnym zakresie może dokonać zmian podstaw wyceny.