**Starcza: Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza**
**Numer ogłoszenia: 514398 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 444058 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, woj. śląskie, tel. 034 3140334, faks 034 3140334.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza . Zakres w/w przedsięwzięcia obejmuje: a) w ramach budowy sieci wodociągowej należy wykonać sieć wodociągową z rur Ø 125/11,4 PE o długości 757,30mb. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy kołnierzowe Ø 100 (5 sztuk), zasuwy kołnierzowe Ø 80 (5 sztuk), hydranty p.poż nadziemne Ø80 mm (5 sztuk) oraz zawór napowietrzająco - odpowietrzający Ø 50 podziemy. b) W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sieć sanitarną z rur z litego PCV typu ciężkiego S (SDR 34- S16,7) z kielichami o średnicy Ø 200/5,9 mm (zgodnych z normą PN-EN 1404:1999 - jednolity materiał) - 708,00mb. Na kanalizacji sanitarnej zabudowane zostaną studzienki Ø 1000mm z kręgów żelbetowych, z uszczelką gumową i włazami żeliwnymi Ø 600. c) W ramach budowy drogi należy wykonać drogę z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m na całej długości drogi - 730mb. Na końcu przedmiotowej drogi przewidziano 6 miejsc postojowych do parkowania o wymiarach 2,50 x 5m. Nawierzchnia drogi gminnej i miejsc postojowych: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S 50/70 - 5 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC16W 50/70 - 7 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm - warstwa odsączająca, piasek - 33cm. Zjazdy w ciągu pobocza w granicach pasa drogowego z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm. d) Wody opadowe odprowadzane będą zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi projektowanej drogi gminnej do przydrożnych rowów. W km 0+394,78 - 0+620,46 zaprojektowano, zlokalizowany częściowo pod jezdnią i częściowo w poboczu, odcinek kanalizacji deszczowej z betonowym wylotem do rowu - 225,68mb. Wody opadowe z tego odcinka będą odprowadzane poprzez wpusty uliczne, a następnie przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Odcinek kanalizacji deszczowej wykonany z rur PCV Ø 400/11,7. Kanał deszczowy wyposażony będzie w studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia pn.:Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza jest współfinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego ..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 11.12.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 14.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1679805,57 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 1056315,28
* **Oferta z najniższą ceną:** 1056315,28 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 1863332,60
* **Waluta:** PLN.