Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 143297-2016 z dnia 2016-07-19 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=143297&rok=2016-07-19) Ogłoszenie o zamówieniu - Starcza  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna. a) zakres przebudowy ul. Zdrowej - przebudowa konstrukcji jezdni na długości 1140,28m - poszerzenie jezdni do szerokości 5,50m -...  
Termin składania ofert: 2016-08-04

**Starcza: Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna**  
**Numer ogłoszenia: 183315 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 143297 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, woj. śląskie, tel. 034 3140334, faks 034 3140334.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna. a) zakres przebudowy ul. Zdrowej - przebudowa konstrukcji jezdni na długości 1140,28m - poszerzenie jezdni do szerokości 5,50m - adaptacja istniejącego chodnika szerokości 2,70m na odcinku od km 0+000 do 0+075,32 po stronie północnej jezdni (strona lewa) - budowa chodnika szerokości 2,5 m z możliwością korzystania przez rowerzystów od km 0+000 do 1+140,28 o nawierzchni z kostki brukowej po stronie południowej - przebudowa zjazdów na posesje strony południowej w szerokościach istniejących bram o nawierzchni brukowej (kostka) i krawężnikach obniżonych najazdowych - wzmocnienie pobocza strony północnej warstwą kruszywa na szerokości 1,00m na całej długości drogi - wzmocnienie istniejących wjazdów na posesje i przylegające grunty warstwą kruszywa z rozbiórek (kruszywo z frezowania nawierzchni bitumicznej) - rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami strony południowej - przebudowa przepustów rurowych o zróżnicowanych przekrojach od Ø 200 do Ø 400 mm z jednoczesnym udrożnieniem dna rowów - wykonanie odwodnienia rowem otwartym i częściowo rowem krytym - dostosowanie istniejącego mostu w ciągu drogi do parametrów drogi przed i za obiektem oraz do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego b) Zakres przebudowy ul. Stawowej - przebudowa nawierzchni jezdni do szerokości 5,50m z dostosowaniem konstrukcji do kategorii KR3 na długości 260,26m - budowa odcinka chodnika (przedłużenie istniejącego) szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej do zlokalizowanego przystanku autobusowego (peron) po stronie północno - wschodniej - adaptacja istniejącego chodnika szerokości 2,00 m na odcinku od km 0+000 do 0+187,58 - adaptacja istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej - wzmocnienie istniejącego pobocza na szerokości 1,00 m warstwą kruszywa z rozbiórek - udrożnienie dna rowu istniejącego i obustronnych skarp, Założenia konstrukcyjne i parametry techniczne: Dla istniejących warunków gruntowych i kategorii ruchu KR3 zaprojektowano nawierzchnię: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 7cm - podbudowa pomocnicza niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 22cm - warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego grubości 15cm.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.22.11.11-3.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia pn.:Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejs.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1819392,80 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 1981152,43
* **Oferta z najniższą ceną:** 1680000,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 2564983,72
* **Waluta:** PLN

Wiesław Szymczyk – Wójt Gminy Starcza