|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przekrój** | **Hekt.** | **Powierzchnia** | | **Powierzchnia średnia** | | **Odległość** | **Objętość** | | **Zużycie na miejscu** | **Nadmiar objętości** | | **Suma algebr. objętości od początk. przekr.** | |
| wykop | nasyp | wykop | nasyp | wykop | nasyp | m³ | wykop | nasyp | wykop | nasyp |
| m² | | m² | | m | m³ | | m³ | | m³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1 – 1** | **0+00,00** | 0,00 | 1,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 – 2** | **0+53,00** | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 7,64 | 53 | 0,00 | 404,92 | 0,00 | 0,00 | 404,92 | ---- | 404,92 |
| **3 – 3** | **0+106,00** | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 16,92 | 53 | 0,00 | 896,76 | 0,00 | 0,00 | 896,76 | ---- | **1301,68** |
| **Płyta boiska Razem:** | | | | | | | **0,00** | **1301,68** | **0,00** | **0,00** | **1301,68** |  |  |
| **5 – 5** |  | 0,00 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 – 6** |  | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 36,30 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | ---- | 19,96 |
| **7 – 7** |  | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 9,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | ---- | 24,91 |
| **8 – 8** |  | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 40,80 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | ---- | 47,31 |
| **4 – 4** |  | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,20 | 43,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | ---- | **98,91** |
| **Trybuny + strona wschodnia za boiskiem:** | | | | | | | | **98,91** | **0,00** | **0,00** | **98,91** |  |  |
| **OGÓŁEM:** | | | | | | | | **1400,59** | **0,00** | **0,00** | **1400,59** |  | **1400,59** |

**TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH**

**Boisko – Starcza ul. Sportowa**

**`**

**UWAGA: Roboty ziemne wyliczono po uprzednim usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 30 cm z powierzchni pod płytę**

**boiska. Wyliczenie ilości humusu oraz wymiany gruntu (torf + namuły) wyliczono w przedmiarze robót.**