271.1.2012 Starcza, dnia 15.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy.

**Zapytanie :**

1. Jakie należy przyjąć szyby w tych 3 szt. drzwi aluminiowych, i czy

 powinny zawierać samozamykacz, jaki rodzaj okucia i czy zamontować

elektrozaczep oraz jaka jest wymagana liczba zamków?

**Odpowiedź:**

W drzwiach aluminiowych przyjąć szybę bezpieczną. W drzwiach zastosować samozamykacz oraz elektrozaczep. Zastosować okucia i zamki systemowe (2 sztuki).

**Zapytanie:**

2. Czy te 2 szt. drzwi o wym. 265/223 to są drzwi zewnętrzne (ciepłe czy

zimne)?

**Odpowiedź:**

W wycenie drzwi aluminiowych należy przyjąć do wyceny profile aluminiowe ocieplone.

**Zapytanie:**

3. Proszę o podanie dokładnych parametrów kratek wentylacyjnych zamontowanych w 2 szt. okien oraz o podanie szczegółów zamontowania ?

**Odpowiedź:**

Zamiast kratek wentylacyjnych w oknach należy zastosować w ścianach aparaty nawiewno – wywiewne typu ZLA Ø 150 – 2 sztuki.