271.1.2012 Starcza, dnia 16.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy.

**Zapytanie:**

1. Z jakiego materiału są wykonane istniejące parapety wewnętrzne (drewno, beton, blacha, lastryko).

**Odpowiedź:**

 Istniejące parapety wewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej

 w Starczy wykonane są z blachy.

**Zapytanie:**

1. Ile należy przewidzieć nawietrzników do zamontowania w oknach – proszę podać ilość.

**Odpowiedź:**

 W każdym skrzydle okna wymienianego zamontować po 1 nawietrzniku.

**Zapytanie:**

1. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 15.02.2012r.

Czy wszystkie okna mają być uchylno – rozwieralne?

Czy zestawienie stolarki na stronie internetowej jest aktualne?

Jeżeli nie proszę o aktualną wersję?

**Odpowiedź:**

Do wyceny stolarki przyjąć wszystkie okna uchylno – rozwieralne.

 Zestawienie ilości i wielkości okien jest aktualne. Zmianie uległ jedynie

 sposób otwierania (okna stałe zostały zamienione na uchylno –

 rozwieralne).

**Zapytanie:**

1. Proszę o podanie typu (producenta) głośnika radiowęzła szkolnego.

**Odpowiedź:**

 Do wyceny przyjąć głośnik radiowęzłowy ścienny np. BS-1050TS/W

 o mocy ok. 15 Wat.